
湖南铁道职业技术学院项目政府采购需求（货物类）
1、 项目概况：
为有效保障图书管理的安全性，简化图书管理的流程，提升图书管理的运行效率，有效实现智能化管理，已成为我馆迫切需要解决问题。RFID超高频图书标签可精准实现图书的自助借还、高速盘点、快速查找、定位、顺架和分拣等功能，是智慧图书馆建设的重要基础性工作，也是智慧校园建设的重要构成部分。本次项目：采购RFID超高频图书标签一批。
二、对供应商的资质要求：
(1)在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人。
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
(6)被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违 法案件当事人名单的、被“ 中国政府采购网 ”网站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。
(7)按照招标公告要求的获取方式和期限下载招标文件。
(8)本项目不接受联合体投标。
(9)落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
(10)本项目特定资格要求:无。


三、采购货物清单
	序号 
	货物名称
	规格
	数量 
	单价
	总价
	备注

	1
	RFID超高频图书标签
	115MM*6MM 
	100000
	0.85
	85000
	

	总计：捌万伍仟元整


4、 对所需采购的货物的功能、用途简要说明：
RFID超高频图书标签粘贴在图书书脊上，用于图书资料的辨识，可通过数据转换站将图书信息与标签数据进行对接。
5、 所需采购货物的技术规格、参数、工作条件、环境要求（必要时可提供技术文件、图纸、标准）
1、标签为无源标签，工作频率：860-960MHz，须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准和EPCglobalC1G2协议。
2、标签可以非接触式的读取和写入。
3、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别。
4、图书标签采用AFI或者EAS位作为防盗的安全标志方法。
★5、标签粘贴隐蔽，粘贴到位后不易撕毁、脱落，安装于图书内页夹缝中，为保证信号强度，要求大小：天线长度≥110mm，宽≤6.0mm，厚≤0.3mm。
6、有效识读距离：符合自助借还、盘点、安全门等设备读取要求。
[bookmark: _GoBack]★7、灵活的存储架构：128位EPC编码，96位TID编码，提供隐私保护，只允许授权访问标签的EPC与TID内存中的物品信息。
8、有效使用寿命：图书正常的借阅、弯折，可以使用10年以上；内存可擦写100,000次以上；
★9、RFID标签符合无线电设备指令2014/53/EU的要求，提供相关指令认证证书复印件。
★10、为保证芯片使用寿命，要求所投图书标签具有静电放电抗扰度功能，通过产品质量监督检验中心关于《GB/T17626.2-2018》标准测试，提供产品质量监督检验中心出具上述标准测试报告复印件（检测报告须通过CMA、CNAS认证）。
★11、为防止标签老化脱落，所投图书标签剥离强度≥3N/cm，提供检测机构出具的测试报告复印件（测试报告须通过CMA、CNAS认证）。
六、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求：无
七、验收标准和方法：按行业通用标准。
八、安装调试及技术服务(含培训 ) 要求：
九、质量保证期、售后服务要求：所有RFID超高频电子图书标签免费质保10年，质保期内出现任何质量问题，均可免费更换。
十、履行合同的时间：
十一、付款方式：
项目负责人签字：
部门主管审核：
部门公章（如多页加盖骑缝章）：
填写说明：对于重要条款要求在序号前标注★（带★的条款在评标时是必须响应的）
