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湖南铁道职业技术学院对所需测温型人脸门禁多功能一体机进行询价，特邀请符合资格条件的供货商前来参加。 
一、项目基本情况 
1、 采购人：湖南铁道职业技术学院
2、 采购内容：8套测温型人脸门禁多功能一体机
3、 采购预算：78624元
 二、交货时间、地点 
1、交货时间： 5月10日之前安装调试完成
2、交货地点：湖南铁道职业技术学院指定地点
 三、采购需求：
1、采购设备明细
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1　
	测温型人脸门禁多功能一体机　　
	8套　
	安装在学校东院、南院校区指定地点


2、设备满足且不低于以下要求：
（1）检测效率：8寸高清显示屏，图像无拖影、无延迟实时显示，人脸识别和热成像时间小于0.5秒；
（2）工作方式：非接触式测温，可实现无人操作；
（3）体温检测：测量距离15~50cm，测温范围 30~45℃，测温精度±0.3℃，具备体温筛查功能；
（4）支持在设备屏幕上显示体温检测结果,支持未佩戴口罩报警提示，具备设定报警温度范围，超温预警，发现超温人员实时输出语音提示报警;
（5）事件记录查阅：全天候实时监测，针对超温人员可保存报警图像，系统记录的红外图像、时间，可进行后期查询，分析记录；
（6）安装：设备设施可在固定出入口快速布控，使用完毕可快速拆除；
（7）后续能在实验室使用，具备考勤和门禁功能。
（8）提供客户端管理软件，保证设备正常运行；
（9）每套设备应包括三脚支架等配套产品及工具；
（10）投标单位需根据学校现场实际情况免费配备8个可伸缩分流隔离带及1个帐篷（帐篷大小根据学校要求配备并放置在学校南院指定地点）；
3、设备所达到的功能：
（1）高效快捷测温，支持戴口罩人脸识别，支持未佩戴口罩报警；
（2）支持强逆光环境下人脸追踪曝光；
4、验收标准和方法：安装调试后现场人员进行测试后验收。
5、安装调试及技术服务要求：现场安装并对相关人员进行培训
6、售后服务要求：提供一年免费售后服务及维护，支持随时电话咨询，2小时到现场支持。
7、付款方式：合同签订并验收合格后，凭正规税务发票转账支付
四、报价文件的组成：
供应商提交的报价文件应包括以下内容： 
（一）报价表：格式如下（注：供应商可自行制定明细表）： 
报价单位：（加盖公章） 
联系人：
联系方式：
                                                  2020年    月   日
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	  数量
	单价
	金额

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	

	合计(含税)
	

	备注：报价含设备运输、安装、调试、线路改造、税金等一切相关费用。


（二）供应商需提交的其他资料： 
1、公司营业执照副本复印件并加盖公章； 
2、所供设备图片及技术参数并加盖公章；
3、售后服务承诺并加盖公章；
4、提供相同场景下的成功案例佐证材料（如合同、中标通知书等）并加盖公章；
5、提供设备样品一套供校方评委评审；
（三）报价表要用打印机打印，使用手写体、加行涂抹或改写无效；
五、报价文件的截止时间：2020年4月27日9:30，超过截止时间不再接收任何报价资料
六、报价文件递交地点：湖南铁道职业技术学院资产管理处305房间，联系人：张老师 0731-22783844
七、评审时间：2020年4月27日9:30
八、成交人的确定：由学校采购评审组人员进行评审后，确定成交供货商。 

湖南铁道职业技术学院采购管理室
2020年4月21日
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