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湖南铁道职业技术学院
2026年公共区域空调维修保养服务项目询比采购公告 
湖南铁道职业技术学院2026年田心校区及云龙西校区内的公共场所、办公场所所用空调设备的维修维护保养服务项目需进行采购。现采用发布公告方式，特邀符合资格条件的供应商前来参加。 
1、 项目基本情况 
1.项目名称：2026年公共区域空调维修保养服务
2.项目概况：对田心校区及云龙西校区内的公共场所、办公场所所用空调设备的维修维护保养服务。
3.服务内容：包括对空调故障维修的维修、保养，空调的拆装移机和与空调相关的其他服务。
4.采购预算：5万元
二、供应商基本资格条件
1.基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人。且应当符合下列规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.本项目不接受联合体投标。
三、响应文件提交截止时间、开启时间及地点 
1.首次响应文件提交截止时间：2026年2月6日16：00时
2.首次响应文件开启时间：2026年2月6日16：00时
3.首次响应文件开启地点：湖南铁道职业技术学院
[bookmark: _Toc58335832]四、公告期限
1．本招标公告在湖南铁道职业技术学院官网（www.hnrpc.com）发布。公告期限从本招标公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc58335833]五、疑问及质疑
1．潜在投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人提出询问。采购人将在3个工作日内答复。
2．潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
[bookmark: _Toc58335834]六、采购项目联系人姓名和电话
1．采购项目
联系人姓名：廖老师
电 话：19158208262
2.采购人
名 称：湖南铁道职业技术学院
地 址：株洲市石峰区田心路18号














一、采购需求
一、采购基本情况
1．项目名称：2026年公共区域空调维修保养服务项目
2．服务期限：一年（2026年3月1日至2026年2月28日）
二、服务内容及要求
包括学院田心校区、云龙西校区内的公共场所、办公场所所用空调设备的维修维护保养服务。
三、服务质量要求：
1．在对空调设备进行维修维护保养的过程中，中标方必须检查包括空调设备的电气线路、管路、风扇、过滤网以及氟利昂压力指标等常规修项目。
2．维修涉及调换零配件，须为原厂全新合格正品。保证配件产品必须为全新包装，附有产品出厂合格证以及相应的质保、售后服务、供货确认等证明，并可追索查阅。
3．空调维修后填写空调维修服务单，验收时应由使用方、后勤处以及中标方三方签字确认。
4．机件经检测出故障原因并予以修复的，可按标准收取费用（空调维修服务收费按中标方《湖南铁道职业学院空调维修服务收费报价表》执行）；检测出故障原因而用户不委托修理的，应酌情减收费用，检测出故障原因但无法修复的，应免收费用。在同一次维修服务中，且同时发生几个维修项目的，维修费按最高标准收取，不重复计算。（加氟、系统大修除外）。移机如只拆或只装，按70%收取人工费。
5．中标人负责如实的对所有空调维修项目进行判定并报告学院，对须大修及更换配件的空调，首先报告申请，获批后及时处理，所有拆换配件归还学院。
四、服务质量检查考核标准和方法：
中标人应遵守学院各项有关规章制度（如安全、交通、环保、教育教学及办公秩序），确保良好的服务态度，做到无师生投诉等，并向学院承诺做到如下约定考核条款：
1．中标方必须保证工作中的安全，在对学院空调设备维修维护保养过程中发生的一切安全事故以及财产损失，均由中标自行负责承担。
2．中标方服务车辆进入校区，必须遵守甲方的有关规定，注意交通安全、公共设施安全及校区的环境卫生，如因此产生的责任，全部由中标方承担。
中标方应为工作人员、车辆购买相关保险。对于在学院管辖区内工作的中标方指派人员不论在任何地方任何情况下发生的交通事故、物品遗失、人身意外、伤及第三方（财产或人员），中标方自行承担全部责任，学院不承担任何形式的责任及索赔。
3．在合同有效期内双方均无任何违约责任的情况下，单方提出终止合同的，应提前一个月以书面形式通知对方，并支付合同履约保证金总额的70%作为违约赔偿金，未提前通知擅自终止合同的，对方有权要求违约方赔偿由此而受到的损失。
4．在合同期间内，如中标方服务人员发生盗窃事件或严重违反学院的规章制度，除中标方应赔偿校方的有关损失外，还将视情节考核中标方1000元每次。
5．如因实际情况，在学院通知维修的情况下，中标方若未及时维修到位，每次对中标方给予责任考核处罚200元。
6．如中标方履约不当或违约，影响学院正常的教学、办公和经营秩序，合同期内学院师生投诉或在学院组织检查发现维修质量等问题，学院对中标方每次给予责任考核处罚100元，如出现上述责任考核处罚情况每学期累计达到3次则考核处罚乙方500元；累计达到6次则考核处罚乙方1000元；累计达到9次及以上的将扣除中标方全部履约保证金。情节特别严重的，甲方将解除合同。中标方不得据此认为学院违约。
7.上述违约金及对学院产生的损失（费用）及各项考核处罚费用由中标方每月上旬以现金形式向学院财务部缴纳当月考核处罚金额。
五、投标报价说明
本项目采购上限价为 5 万元，报价为一次性报价。
六、合同价款和履行合同时间服务质量要求
 本合同为含税总价包干，成交供应商收到成交通知后，应在一月内签订合同。
七、付款方式
中标方凭学院审核认定的空调维修保养服务项目清单，及正规发票，每学期末与学校财务处进行结算（按实际发生的工作量乘以投标报价的单价进行结算，全年度的结算金额不超过5万元）。









二、评审办法及标准
1.询价小组
1.1评审由采购人组建评审小组，评审小组一般为三人及以上单数。
2. 评审方法
2.1评审方法：综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足询比采购文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。
2.2本采购项目的评审因素和标准见表1
3.比较与评价
3.1询比小组应按照询比采购文件中规定的评审方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。
3.2最终报价评价。询比小组以最终报价为基础。
3.3价格分采用按评审因素和标准表格内评分标准执行。
3.4评审时，询比小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商项评分因素的得分。






表1   评审因素和标准
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	报价
	50
	将经评委会一致认定满足招标文件要求公司总报价金额（报价单价表与校内服务项目系数相乘，如1p空调移机单价为100元，服务系数为4，则该项目报价金额为100*4=400元，所有项报价金额相加，得到总报价金额，总报价金额应小于等于5万元）按由低到高进行排序。以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标综合费率最低的 投标报价为评标基准价，其价格得分计50分。其他投标人的价 格得分统一按公式计算：报价得分=(评标基准价/投标报价)× 价格权重 。

	2
	服务方案及
售后服务
	40
	服务公司应提供维修计划，包括：
1供应商提供符合本项目要求的服务方案，包括但不限于：
①维修工具配备情况；（是否配备空调维修工具、高空作业装备。）②维修人员配置数量及任务划分；③维修质量保证措施；（短期内出现多次反工，维修后空调情况未改善等相关情况处理措施）④响应时间保证措施；（接单后到达现场维修时间，需要购买空调零件等待、调货延长时间。）⑤出现安全事故的处置措施；（是否购买保险、出现安全事故的处置措施）
评审小组根据方案的完整性、合理性及操作性等进行评价，完整服务方案30 分
（1）方案内容完整详细，充分结合本项目实际需求，安全稳固，科学合理、可实施性强的，计 30 分;
（2）方案内容有缺陷，或不完整的，每处扣3分，扣完为止;
（3）①-⑤要素有缺失，或方案有重大缺陷，或不能满足采购人需求的，每处扣6分，扣完为止。
2供应商提供符合本项目要求的售后服务，包括但不限于：
①售后服务质量承诺；（提供的售后服务项目及其相关服务方案，如代购空调零部件、清理应空调维修产生的卫生问题，配合提供空调维修项目、数据等）②售后响应时间及措施。（售后服务响应时间及维修后该问题保修时间）
评审小组根据方案的完整性、合理性及操作性等进行评价，完整售后服务10 分
（1）方案内容完整详细，充分结合本项目实际需求，安全稳固，科学合理、可实施性强的，计 10分;
（2）方案内容有缺陷，或不完整的，每处扣3分，扣完为止;
（3）①-⑤要素有缺失，或方案有重大缺陷，或不能满足采购人需求的，每处扣5分，扣完为止。

	3
	企业综合实力
	10
	供应商提供自2023年1月至本项目响应文件递交截止时间（以合同签订日期为准）具有类似服务项目实施案例的,每提供一个加5分。
本项满分10分。
【评审依据】：响应文件中提供合同复印件并加盖供应商公章。（合同复印件需提供合同首页、标的或内容所在页、签字盖章页）




三、响应文件组成
一、询比响应声明：见附件1
二、供应商资质证明材料（营业执照等相关资格要求材料及评审所需计划等文件）
三、安全生产、文明施工承诺书：见附件2
四、维修单价表：见附件3
[bookmark: _GoBack]
四、响应文件要求

1、响应文件应密封包装，加贴封条；
2、响应文件正本壹份、副本贰份，并装订；
3、响应文件正本和副本应按要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

附件1：
询比响应声明

致 湖南铁道职业技术学院：
我方已仔细研究了                    项目(项目名称)的询比采购文件的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价采购文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在询价采购文件中规定的提交响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式  贰  份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担相关的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方愿意按询价采购文件规定的文件及更具企业自身报价，详见报价表。
五、我方承诺遵守相关法律的规定，保证在获得成交资格后，按照询价采购文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。



附1：法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)
附2：法定代表人授权书(委托代理人参加询价)


供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日

附1：
法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件






供应商名称（盖单位章）：
日期：        年        月        日      




附2：
法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并提交响应文件报价；(3)退出询比；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)











法定代表人（签字）：                     
供应商名称（盖单位章）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日


附件2：
安全生产、文明施工承诺书
根据合同约定，                              作为湖南铁道职业技术学院                            项目的施工单位，承诺对项目施工过程中所发生的一切安全事故，承担一切法律责任和经济赔偿责任。
我单位并承诺按照国家相关行业的安全文明规程组织施工，具体如下：
1、 安全生产
1.不违章作业、不违章指挥，对现场管理人员的违章指挥有权拒绝，做到不伤害别人也不伤害自己。
2.施工人员进入现场必须戴好安全帽，严禁穿拖鞋或赤脚进入工地施工，2米以上悬空作业必须系好安全带。
3.不得乱接电线，必须由专业电工接线。
4.不得超出操作人员所属工种范围进行施工，特种作业必须持证上岗。
5.使用电工工具时必须带绝缘手套和穿安全鞋。
6.有传染病、心脏病、癫痫病和耳聋、哑等生理缺陷人员严禁进入施工现场。
7.童工、小孩、孕妇及家属严禁进入施工现场，违者后果自负。
8.吊车、钩机起吊重物时起重臂下严禁站人。
9.严禁酒后和带病进行施工。
二、文明施工
1.合理使用材料，做到不偷工不减料不浪费。
2.材料、构件、料具要堆放整齐有序、成垛。
3.遵守国家法令、法规，遵守公司制度，不聚众赌博、酗酒闹事、打架。违者送公安机关处理。
4.严格按照操作规程施工，施工操作面必须做到工完场清，建筑余土垃圾及时清运。
5.使用搅拌机、砂浆机、振荡器、斗车等一切机械设备，下班前必须清洗干净。
6.对施工现场必须有安全隔离带及警示标志。
7.校园内施工现场一律禁烟。
本承诺书作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对于承诺人的以上承诺，甲方有权予以监督和随时检查，发现承诺人违反上述某项承诺，甲方有权要求承诺人承担每次500元的违约金，并有权从应付的工程款中扣除。

承诺单位：

承诺人：                                               年    月    日
附件3：
湖南铁道职业技术学院空调维修服务收费报价表
一、移机（含运费）
	分体挂壁式空调（元/台）
	分体立柜式空调(元/台)

	≤1.5P
	＞1.5P
	2P
	3P
	5P

	
	
	
	
	

	高空作业情况
	高空作业情况
	高空作业情况
	高空作业情况
	高空作业情况

	
	
	
	
	


1. 一般打孔：    元/个   混凝土：   元/个    加厚混凝土：   元/个
2. 其中    楼以上或    米以上视为高空作业。
二、加氟（含人工费）R401、R32制冷剂需要抽真空加氟，收服务费60元/台
	规格型号
	分体挂壁式空调（元/台）
	分体立柜式空调(元/台)

	
	≤1.5P
	＞1.5P
	2P
	3P
	5P

	检漏补氟
	
	
	
	
	

	焊补漏点
	
	
	
	
	

	加全氟
	
	
	
	
	



三、加长联结管（含铜管、控制线、保温管、包扎带等，加氟另算）
	
	分体挂壁式空调（元/台）
	分体立柜式空调(元/台)

	规格型号
	≤1.5P
	＞1.5P
	2P
	3P
	5P

	单价
	
	
	
	
	



四、清洗(保养时间为每年4---5月份）
	
	分体挂壁式空调（元/台）
	分体立柜式空调(元/台)

	规格型号
	≤1.5P
	＞1.5P
	2P
	3P
	5P

	整机清洗
	
	
	
	
	

	清洗内机过滤网
	
	
	
	
	

	漏水处理
	
	
	
	
	



五、电路维修（配件另计）
	 型号                                
分类
	1-1.5P
	2P
	3P
	5P

	检修电路，排除故障
	
	
	
	

	更换信号控制连接线、电源线，电源连接线
	
	
	
	

	更换室外压缩机启动电容、风机电容、温度控制器、变压器、交流接触器、扫风电机、电磁阀线圈、开关板，接收显示灯板、接收头
	
	
	
	

	更换室内外机控制板
	
	
	
	

	更换室外风扇电机、换气电机
	
	
	
	

	更换室内风扇电机
	
	
	
	

	更换电热管
	
	
	
	

	更换变频机电源模块
	
	
	
	

	更换变频滤波电容
	
	
	
	



六、系统大修（配件另计）
	分类
	1-1.5P
	2P
	3P
	5P

	更换压缩机、四通阀、冷凝器
	
	
	
	

	更换单向阀、截止阀、波纹接管、外机更换及焊接管道、过滤器、蒸发器
	
	
	
	

	更换毛细管（内机）、喇叭口
	
	
	
	

	更换毛细管（外机）
	
	
	
	



七、常用配件价格表（电气）
	配件名称
	适用机型
	价格（元/件）

	接收器、管温感温头
	所有
	

	电容
	所有
	

	室内风机轴承、交流接触器
	所有
	

	遥控器（原装）
	所有
	

	电抗器、电源变压器、步进电机、同步电机
	所有
	

	铜接头
	所有
	

	轴流风叶
	所有
	

	贯流风叶
	所有
	

	压缩机
	1P
	

	
	1.25P
	

	
	1.5P
	

	
	1.5P（大）
	

	
	2P
	

	
	3P
	

	
	5P
	

	控制器、强电板、主板
	所有
	

	显示器（板）
	所有
	

	四通阀
	＜3P
	

	
	≥3P＜5P
	

	
	5P
	

	电机（室内）
	＜3P
	

	
	≥3P
	

	电机（室外）
	＜3P
	

	
	≥3P
	

	蒸发器组（部）件
	1P—1.5P（大）
	

	
	2P
	

	
	3P
	

	
	5P
	

	冷凝器组（部）件
	＜3P
	

	
	≥3P＜5P
	

	
	5P
	

	信号控制连接线
	所有
	

	电源线
	所有
	

	电源
	所有
	

	温度控制器
	所有
	

	变压器
	所有
	

	电磁阀线圈
	所有
	

	开关板
	所有
	

	接收显示灯板
	所有
	

	接收头
	所有
	

	电热管
	所有
	

	变频机电模块
	所有
	

	单向阀
	1.5P
	

	
	2P
	

	
	3P
	

	
	5P
	

	截止阀
	1.5P
	

	
	2P
	

	
	3P
	

	
	5P
	

	波纹接管
	1.5P
	

	
	2P
	

	
	3P
	

	
	5P
	

	过滤器
	1.5P
	

	
	2P
	

	
	3P
	

	
	5P
	

	毛细管
	所有
	

	喇叭口
	1.5P
	

	
	2P
	

	
	3P
	

	
	5P
	

	气门芯
	所有
	

	接水盘
	所有
	

	柜机机架（不锈钢架）
	所有
	

	挂机机架（不锈钢架）
	所有
	


湖南铁道职业技术学院空调维修服务项目系数表
	序号
	项目
	规格
	单位
	项目系数

	一、移机（含运费）
	分体挂壁式空调
	≤1.5P
	台
	4

	
	
	＞1.5P
	台
	4

	
	分体立柜式空调
	2P
	台
	1

	
	
	3P
	台
	1

	
	
	5P
	台
	4

	
	分体挂壁式空调（高空）
	≤1.5P
	台
	1

	
	
	＞1.5P
	台
	1

	
	分体立柜式空调（高空）
	2P
	台
	0.5

	
	
	3P
	台
	0.5

	
	
	5P
	台
	1

	
	打孔费用
	  一般打孔
	个
	1

	
	
	 混凝土  
	个
	1

	
	
	加厚混凝土
	个
	0.5

	


二、加氟（含人工费）
	检漏补氟
	≤1.5P
	次
	3.5

	
	
	＞1.5P
	次
	1.5

	
	
	2P
	次
	1

	
	
	3P
	次
	1

	
	
	5P
	次
	4

	
	焊补漏点
	≤1.5P
	次
	0.5

	
	
	＞1.5P
	次
	0.5

	
	
	2P
	次
	0.5

	
	
	3P
	次
	0.5

	
	
	5P
	次
	1

	
	加全氟
	≤1.5P
	次
	1.5

	
	
	＞1.5P
	次
	1

	
	
	2P
	次
	1

	
	
	3P
	次
	1

	
	
	5P
	次
	4

	三、加长联结管
	（含铜管、控制线、保温管、包扎带等，加氟另算）
	≤1.5P
	米
	7.5

	
	
	＞1.5P
	米
	0.5

	
	
	2P
	米
	2

	
	
	3P
	米
	2

	
	
	5P
	米
	7.5

	四、清洗(保养时间为每年寒暑假期间，）
	整机清洗
	≤1.5P
	次
	4

	
	
	＞1.5P
	
	5

	
	
	2P
	次
	2.5

	
	
	3P
	次
	2.5

	
	
	5P
	次
	4

	
	清洗内机过滤网
	≤1.5P
	次
	5

	
	
	＞1.5P
	次
	5

	
	
	2P
	次
	2.5

	
	
	3P
	次
	2.5

	
	
	5P
	次
	5

	
	漏水处理
	≤1.5P
	次
	3

	
	
	＞1.5P
	次
	0

	
	
	2P
	次
	1.5

	
	
	3P
	次
	1.5

	
	
	5P
	次
	1.5

	五、电路维修（配件另计）
	检修电路，排除故障
	1-1.5P
	次
	15

	
	
	2P
	次
	2.5

	
	
	3P
	次
	2.5

	
	
	5P
	次
	15

	
	更换信号控制连接线、电源线，电源连接线
	1-1.5P
	次
	5

	
	
	2P
	次
	1

	
	
	3P
	次
	1

	
	
	5P
	次
	2.5

	
	更换室外压缩机启动电容、风机电容、温度控制器、变压器、交流接触器、扫风电机、电磁阀线圈、开关板，接收显示灯板、接收头
	1-1.5P
	次
	5

	
	
	2P
	次
	1.5

	
	
	3P
	次
	1.5

	
	
	5P
	次
	3.5

	
	更换室内外机控制板
	1-1.5P
	次
	3.5

	
	
	2P
	次
	0.5

	
	
	3P
	次
	0.5

	
	
	5P
	次
	2.5

	
	更换室外风扇电机、换气电机
	1-1.5P
	次
	0.5

	
	
	2P
	次
	0.5

	
	
	3P
	次
	0.5

	
	
	5P
	次
	0.5

	
	更换室内风扇电机
	1-1.5P
	次
	2.5

	
	
	2P
	次
	1

	
	
	3P
	次
	1

	
	
	5P
	次
	2.5

	
	更换电热管
	1-1.5P
	次
	2.5

	
	
	2P
	次
	0.5

	
	
	3P
	次
	0.5

	
	
	5P
	次
	2.5

	
	更换变频机电源模块
	1-1.5P
	次
	3.5

	
	
	2P
	次
	0.5

	
	
	3P
	次
	0.5

	
	
	5P
	次
	3.5

	
	更换变频滤波电容
	1-1.5P
	次
	2.5

	
	
	2P
	次
	0.5

	
	
	3P
	次
	0.5

	
	
	5P
	次
	2.5

	六、系统大修（配件另计）
	更换压缩机、四通阀、冷凝器
	1-1.5P
	次
	1.5

	
	
	2P
	次
	0.5

	
	
	3P
	次
	0.5

	
	
	5P
	次
	1.5

	
	更换单向阀、截止阀、波纹接管、外机更换及焊接管道、过滤器、蒸发器
	1-1.5P
	次
	2.5

	
	
	2P
	次
	0.5

	
	
	3P
	次
	0.5

	
	
	5P
	次
	2.5

	
	更换毛细管、喇叭口
	1-1.5P
	次
	2.5

	
	
	2P
	次
	0.5

	
	
	3P
	次
	0.5

	
	
	5P
	次
	2.5

	
	接收器、管温感温头
	所有
	个
	1

	
	电容
	所有
	个
	5

	
	室内风机轴承、交流接触器
	所有
	个
	1

	
	遥控器（原装）
	所有
	个
	5

	
	电抗器、电源变压器、步进电机、同步电机
	所有
	个
	2.5

	
	铜接头
	所有
	个
	1

	
	轴流风叶
	所有
	个
	1

	
	贯流风叶
	所有
	个
	1

	
	压缩机
	1P
	个
	0.5

	
	
	1.25P
	个
	0.5

	
	
	1.5P
	个
	0.5

	
	
	1.5P（大）
	个
	0.5

	
	
	2P
	个
	0.5

	
	
	3P
	个
	0.5

	
	
	5P
	个
	0.5

	
	控制器、强电板、主板
	所有
	个
	1

	
	显示器（板）
	所有
	个
	0.5

	
	四通阀
	＜3P
	个
	0.5

	
	
	≥3P＜5P
	个
	0.5

	
	
	5P
	个
	1

	
	电机（室内）
	＜3P
	个
	1.5

	
	
	≥3P
	个
	1.5

	
	电机（室外）
	＜3P
	个
	1.5

	
	
	≥3P
	个
	1.5

	
	蒸发器组（部）件
	1P—1.5P（大）
	个
	0.5

	
	
	2P
	个
	0.5

	
	
	3P
	个
	0.5

	
	
	5P
	个
	0.5

	
	冷凝器组（部）件
	＜3P
	个
	0.5

	
	
	≥3P＜5P
	个
	0.5

	
	
	5P
	个
	0.5

	
	信号控制连接线
	所有
	个
	0.5

	
	电源线
	所有
	个
	2.5

	
	电源
	所有
	个
	2.5

	
	温度控制器
	所有
	个
	1

	
	变压器
	所有
	个
	1

	
	电磁阀线圈
	所有
	个
	1

	
	开关板
	所有
	个
	1

	
	接收显示灯板
	所有
	个
	0.5

	
	接收头
	所有
	个
	0.5

	
	电热管
	所有
	个
	0.5

	
	单向阀
	1.5P
	个
	1

	
	
	2P
	个
	0.5

	
	
	3P
	个
	0.5

	
	
	5P
	个
	1

	
	截止阀
	1.5P
	个
	0.5

	
	
	2P
	个
	0.5

	
	
	3P
	个
	0.5

	
	
	5P
	个
	0.5

	
	波纹接管
	1.5P
	根
	5

	
	
	2P
	根
	0.5

	
	
	3P
	根
	0.5

	
	
	5P
	根
	5

	
	过滤器
	1.5P
	个
	0.5

	
	
	2P
	个
	0.5

	
	
	3P
	个
	0.5

	
	
	5P
	个
	0.5

	
	毛细管
	所有
	个
	0.5

	
	喇叭口
	1.5P
	个
	1

	
	
	2P
	个
	0.5

	
	
	3P
	个
	0.5

	
	
	5P
	个
	1

	
	气门芯
	所有
	个
	1

	
	接水盘
	所有
	个
	5

	
	柜机机架（不锈钢架）
	所有
	个
	5

	
	挂机机架（不锈钢架）
	所有
	个
	5
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