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湖南铁道职业技术学院
体育馆文化装饰项目询比采购公告
湖南铁道职业技术学院体育馆文化装饰项目需进行采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与采购活动。
[bookmark: _Toc31662_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17794_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3564][bookmark: _Toc26475][bookmark: _Toc4659]一、采购项目基本情况
1.项目名称：体育馆文化装饰项目
2.项目概况: 学校文化建设是学校可持续发展的动力，是学校综合办学水平的重要体现，也是学校个性魅力与办学特色的体现，新时代大学体育馆作为承载体育活动以及文化活动的重要场所，对于提供舒适的体验和浓厚的体育文化环境至关重要，也是综合性文化学习交流场所；为迎接升本国评，提升馆内文化氛围环境，补短板、强弱项，特申请增添体育馆文化装饰，充分利用现有条件设施及增加相关文化装饰相结合的方式进行改造，建设一个有特色、文化设施更加齐全、浓厚的体育馆，也为建设职业本科大学做好支撑服务工作。
3.服务内容：为体育馆提供文化装饰整体服务，包括设计方案（含3D效果图、文字说明与设计理念）与施工安装，涵盖馆内外的标识、荣誉展示、文化墙、展柜、照明等文化氛围营造物件的制作与布设。具体内容如下：
	采购货物清单

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	1
	外围体育标识
	8
	个
	1420
	11360
	体育馆二层外墙运动标识牌，字体采用不锈钢烤漆电镀工艺，字体高度约1.5米左右一个文字，材料防腐蚀、防生锈等

	2
	过道左侧荣誉展示
	15
	米
	460
	6900
	[bookmark: _GoBack]可折叠画架+画面定制，画架采用铁艺喷漆工艺，尺寸根据设计方案来定制，高度不低于2.4米，画面采用高清画布喷印+边框制作

	
	
	1
	项
	1500
	1500
	定制玻璃加安装，5mm厚度透明玻璃

	
	
	15
	盏
	60
	900
	灯光照明；灯光亮度45w，可自由伸缩灯杆长度，长度约60cm

	3
	右侧展台背景搭建
	35
	平方
	620
	21700
	木工背景异型造型制作+广告制作；工艺采用木板+阻燃板相结合的方式现场定制，高度2.4米左右，木板拼接处美缝处理，表面增加高清加厚广告布喷印

	
	
	35
	平方
	185
	6475
	2cm厚度双层PVC雕刻+UV打印

	
	
	1
	项
	6800
	6800
	荣誉背景木工定制造型，采用4cm厚度实木板造型+机器缝边处理；用于展示奖杯牌匾证书等

	
	
	15
	盏
	60
	900
	灯光照明；灯光亮度45w，可自由伸缩灯杆长度，长度约60cm

	4
	中间隔挡搭建
	1
	项
	4950
	4950
	6米双层背景立体桁架搭建+双面广告制作

	5
	体育馆顶部标识
	3
	个
	3500
	10500
	体育馆顶层标识牌，采用不锈钢烤漆电镀工艺，字体尺寸大小不低于2米一个文字，材料防腐蚀、防生锈等

	
	
	1
	项
	1200
	1200
	背架制作，采用4.0镀锌管现场焊接

	
	
	1
	项
	3000
	3000
	高空安装+人工

	6
	奥运五环
	1
	项
	2000
	2000
	奥运五环标识牌制作安装，采用不锈钢烤漆电镀工艺，尺寸高度约1.5米，宽度约3.5米

	7
	区域图
	1
	项
	980
	980
	体育馆区域平面图不锈钢架子+画面制作，尺寸约2.4x1.8米高

	8
	楼道文化墙
	1
	项
	5000
	5000
	楼道墙面文化墙设计制作，采用2cm厚度PVC雕刻+亚克力背喷+双层主题文字制作

	9
	设计服务
	1
	项
	5000
	5000
	3d效果图设计+平面排版

	
	费用合计89165元



4.采购预算：8.9165万元
二、投标人资格要求
[bookmark: _Toc58335831]1、基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合下列规定，即：
（1）法人营业执照副本复印件；
（2）法人提交法定代表人身份证明或者授权人提交法定代表人授权委托书及双方身份证复印件；
（3）提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面承诺函；
（4）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函；
（5）提供依法缴纳税收和社会保障资金的书面承诺函；
（6）参加本次政府采购活动前 3 年内没有重大违法记录的书面声明；
2、特定资格条件：无
三、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1．首次响应文件的提交截止时间：2026年1月27日9时
2．首次响应文件的开启时间：2026年1月27日9时
3．首次响应文件的开启地点：湖南铁道职业技术学院
[bookmark: _Toc58335832]四、公告期限
1．本招标公告在湖南铁道职业技术学院官网（www.hnrpc.com）发布。公告期限从本招标公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc58335833]五、疑问及质疑
1．潜在投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人提出询问。采购人将在3个工作日内作出答复。
2．潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
[bookmark: _Toc58335834]六、采购项目联系人姓名和电话
1．采购项目
联系人姓名：蒋智能
[bookmark: _Hlk186731053]电 话：0731-22783866
2．采购人
名 称：湖南铁道职业技术学院
地 址：株洲市石峰区田心路18号




一、采购需求
一、项目基本情况
1．项目名称：体育馆文化装饰项目
2．服务期限：合同签订后15个日历天。
二、服务内容及要求
为体育馆提供文化装饰整体服务，包括设计方案（含3D效果图、文字说明与设计理念）与施工安装，涵盖馆内外的标识、荣誉展示、文化墙、展柜、照明等文化氛围营造物件的制作与布设。
	序号
	项目名称
	技术规格、参数

	1
	外围体育标识
	体育馆二层外墙运动标识牌，字体采用不锈钢烤漆电镀工艺，字体高度约1.5米左右一个文字，材料防腐蚀、防生锈等；

	2
	过道左侧荣誉展示
	可折叠画架+画面定制，画架采用铁艺喷漆工艺，尺寸根据设计方案来定制，高度不低于2.4米，画面采用高清画布喷印+边框制作；

	
	
	定制玻璃加安装，5mm厚度透明玻璃；

	
	
	灯光照明；灯光亮度45w，可自由伸缩灯杆长度，长度约60cm；

	3
	右侧展台背景搭建
	木工背景异型造型制作+广告制作；工艺采用木板+阻燃板相结合的方式现场定制，高度2.4米左右，木板拼接处美缝处理，表面增加高清加厚广告布喷印；

	
	
	2cm厚度双层PVC雕刻+UV打印

	
	
	荣誉背景木工定制造型，采用4cm厚度实木板造型+机器缝边处理；用于展示奖杯牌匾证书等；

	
	
	灯光照明；灯光亮度45w，可自由伸缩灯杆长度，长度约60cm；

	4
	中间隔挡搭建
	6米双层背景立体桁架搭建+双面广告制作

	5
	体育馆顶部标识
	体育馆顶层标识牌，采用不锈钢烤漆电镀工艺，字体尺寸大小不低于2米一个文字，材料防腐蚀、防生锈等；

	
	
	背架制作，采用4.0镀锌管现场焊接

	6
	奥运五环
	奥运五环标识牌制作安装，采用不锈钢烤漆电镀工艺，尺寸高度约1.5米，宽度约3.5米

	7
	区域图
	体育馆区域平面图不锈钢架子+画面制作，尺寸约2.4x1.8米高

	8
	楼道文化墙
	楼道墙面文化墙设计制作，采用2cm厚度PVC雕刻+亚克力背喷+双层主题文字制作

	9
	设计服务
	3d效果图设计+平面排版



三、服务质量要求：
1、设计质量：供应商需提供高标准的总体设计方案，包括3D效果图、文字说明、设计理念及材质选择，方案需结合体育馆要求，实现体育精神与铁道专业文化的深度融合。
2、产品质量：所有货物的材质、规格、工艺必须严格符合采购清单中列出的参数要求。
3、安装与施工质量：安装位置、数量、品牌型号需与合同清单完全一致。安装工艺需达标，最终装饰效果需美观、协调，符合设计风格要求。所有货物（如照明）需能正常使用，达到预定功能。
4、验收与质量保证：必须通过包含现场核查、功能测试、质量抽检（含可能第三方检测）、观感验收的完整验收流程。供应商需对项目提供一年质保期。若验收不合格，供应商需负责整改并承担相关检测费用。
四、服务质量检查考核标准和方法：
1、现场核查：对照采购合同清单，核对货物的品牌、型号、数量、安装位置等是否与约定一致；
2、功能测试：对各类货物的功能进行现场试用和测试，验证是否达到约定要求；
3、质量抽检：对装饰材料、安装工艺等进行抽样检查，必要时委托第三方专业机构进行质量检测或环保检测，检测费用由供应商承担，检测不合格时需重新整改并承担后续检测费用；
4、观感验收：检查装饰效果的美观度、协调性，是否符合设计风格要求。
五、投标报价说明
本项目招标上限价为8.9165万元，报价为一次性报价。
六、合同价款和履行合同时间服务质量要求
 本合同为含税总价包干，成交供应商收到成交通知后，应在一周内签订合同。
七、付款方式
合同签订后，项目完成经甲方验收合格后支付合同总金额的100%。具体以签订的合同为准。



二、评审办法及标准
1.询比小组
1.1评审由采购人组建评审小组，评审小组一般为三人及以上单数。
2.评审方法
2.1评审方法：综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足询比采购文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。
2.2本采购项目的评审因素和标准见表1
3.比较与评价
3.1询比小组应按照询比采购文件中规定的评审方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。
3.2最终报价评价。询比小组以最终报价为基础。
3.3价格分采用按评审因素和标准表格内评分标准执行。
3.4评审时，询比小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商项评分因素的得分。


表1   评审因素和标准
	[bookmark: _Hlk144297932]序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	投标报价
	30
	以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重。

	2
	项目整体实施方案
	25
	供应商根据本项目实施特点及技术要求，结合学院情况制定实施方案，方案至少包括：①服务方案；②工作进度安排；③实施措施；④人员投入；⑤安全保障措施。
评审小组根据方案的完整性、合理性及操作性等进行评价，以上①~⑤条方案内容全面、科学合理的每条得5分，方案较完整、能满足基本保障要求的每条得3分，方案有缺失、操作性一般的得1分,其它的不得分。
【评审依据】：响应文件中提供项目整体实施方案，未提供不得分。

	3
	项目效果设计方案
	20
	根据供应商针对本项目需求提供的设计方案,包括平面设计方案、3d创意效果渲染设计方案等内容进行综合评分，方案内容明晰合理、可实施度高、实用性强等能完全符合学校要求的计20分；方案基本符合的计10分；方案不合理且不满足学校需求的不计分。
本项满分20分。未提供不得分。

	4
	公司业绩
	15
	供应商提供自2022年1月至本项目响应文件递交截止时间（以合同签订日期为准）承担过类似的项目业绩，每提供1个得5分，最高15分。
本项满分15分。
【评审依据】：响应文件中提供合同复印件并加盖供应商公章。（合同复印件需提供合同首页、标的或内容所在页、签字盖章页）同一单位不重复计分。

	5
	售后服务
	10
	根据供应商针对本项目拟定的售后服务方案，包括售后团队人员联系方式、售后响应时间、维护保养措施、退换货方式等方案进行评分，方案内容详细科学、能完全响应售后要求的计10分；方案基本完整、响应及时的计5分；响应不及时或没提供售后服务方案的不计分。
本项满分10分。





三、响应文件组成
一、询比响应声明：见附件1
二、供应商认为需要提供的资料（请根据评审因素和标准自行提供资料）
三、报价函：见附件2



四、响应文件要求
1、响应文件应密封包装，加贴封条；
2、响应文件正本壹份、副本贰份，并装订；
3、响应文件正本和副本应按要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
4、报价不得超过采购预算价格，否则为无效投标。
























附件1：
询比响应声明

致 湖南铁道职业技术学院：
我方已仔细研究了           (项目名称)的询比采购文件的全部内容，知悉参加询比的风险，我方承诺接受询比采购文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在询比采购文件中规定的提交响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式  贰  份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担相关的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方愿意按询比采购文件规定的文件及更具企业自身报价，详见报价表。
五、我方承诺遵守相关法律的规定，保证在获得成交资格后，按照询比采购文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。


附1：法定代表人身份证明(法定代表人参加询比)
附2：法定代表人授权书(委托代理人参加询比)


供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日




附1：
法定代表人身份证明(法定代表人参加询比)

供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件






供应商名称（盖单位章）：
日期：        年        月        日      




附2：
法定代表人授权书(委托代理人参加询比)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并提交响应文件报价；(3)退出询比；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)








法定代表人（签字）：                     
供应商名称（盖单位章）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日





附件2：
报价函
                               
湖南铁道职业技术学校：
我公司仔细阅读了        项目询比文件，清楚文件中关于本项目的相关采购需求。
报价：
我司最终报价：小写：             元，大写：人民币          元整。



供应商名称（盖章）：                    
      年     月      日


25

