东南院实训室、J1、J5、图书馆窗帘换新项目询价采购
[bookmark: OLE_LINK1]湖南铁道职业技术学院现就所需东南院实训室、J1、J5、图书馆窗帘换新项目进行询价采购，特邀请符合资格条件的供应商前来参加。 
一、项目基本情况 
（一）采购人：湖南铁道职业技术学院
（二）采购内容：东南院实训室、J1、J5、图书馆窗帘换新
（三）项目预算：60297元
（四）项目完成时间：须在2020年12月15日之前完成。
二、供应商资格要求：
（一）在中华人民共和国境内注册的、营业执照范围允许的，并经有关部门批准有合法经营资质，具有独立法人资格的企业（含个体企业）；
（二）在工商税务依法进行了登记的个体或企业；
三、采购需求：
[bookmark: _Toc8638][bookmark: _Toc24767][bookmark: _Toc18643][bookmark: _Toc23032]（一）采购清单（具体尺寸见附件1）
	序号
	品名
	数量个
	布料用量（米）
	轨道用量（米）

	1
	东院实训大楼尺寸统计表
	81
	341.2 
	221.38

	2
	东院J5办公室
	4
	17.3 
	11.51

	3
	东院J5教室
	34
	164.2 
	109.45

	4
	南院第一、第二实训楼
	41
	163.4 
	108.9

	5
	南院J1办公室
	16
	66.6 
	44.4

	6
	南院图书馆二楼阅览室换轨道尺寸
	14
	无
	71.11

	合计
	190
	752.7
	566.75


（二）技术参数及生产工艺要求
（1）布料：抗紫外线、无甲醛、防水、防尘、隔热纳米遮光布，不起皱、不褪色、不变色、透光好、抗老化、垂感好。帘布表面光亮，透气，纺织均匀。
（2）加工要求：窗布加工不易飘线、毛边。加工要求保证帘布的平整性，加工时要求熨烫、方便清洁、维护或更换，窗帘倍数1:1.5。
（3）窗帘轨要求：象牙白无声优质铝合金导轨。
①加强型抗扭曲轨道设计，承重不变形
②“国优”铝型材
③十年不褪色
④吊轮包胶静音设计
（4）窗帘折边：下摆3.5±0.5cm，吊钩每米7个，用布门幅为2.8m门幅，轨道、拒绝对接(要求整条)。
（5）制作、安装尺寸要求：窗帘上挂、下垂各出窗口20cm，左右各出窗口20cm。
[bookmark: _Toc29716][bookmark: _Toc3407][bookmark: _Toc4887][bookmark: _Toc9304]（三）项目建设要求说明及商务要求
（1）产品运输、保险及保管
①中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
②中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。
③中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
（2）安装调试
①在安装、调试的过程中，中标方应按用户单位的要求进行安装及调试。
②采购人通知中标方进场安装时间，中标方必须在规定期内制作、安装完毕。因中标人原因，未及时供货，每延误一天，中标单位应承诺按迟交货物金额的5‰向采购人支付违约金，最高累计按照合同的5%予以处罚；其罚款在结算货款时扣除。
③★供货时间：制作、安装工期应在2019年12月15日前制作安装完成。
④中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。同时应承诺在生产前应到用户单位实地进行实际测量，以采购人最终确定的尺寸、颜色、工艺要求批量生产。
⑤项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。
⑥中标人须保证窗帘安装牢固、稳定、可靠。
（四）验收标准和方法
（1）验收地点：学校指定地点；
交货方式：货到指定地点完成安装且初步验收合格，并按合同约定移交有关资料（上楼费用由中标方负责）。
（2）严格按招标时提供的样品验收。验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。
（五）质量保证
（1）项目整体质保期1年。质保期内，中标人免费负责产品的维修，出现严重质量问题，中标人应负责包换、包退，并承担全部费用。
（2）中标人在生产前以招标人最终确定的尺寸、颜色、工艺要求进行批量生产。
（3）质保期从项目整体验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。
（六）售后服务
（1）在保质期限内，必须提供免费上门服务，响应时间不超过4小时，解决故障周期不超过48小时；如不能及时赶到，用户委托其他单位维修，其费用由中标人承担。
（2）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。
（3）在质保期内，中标人必须及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果中标人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担，并从质量保证金中抵扣。
（七）其他要求及说明
（1）本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
（2）各投标供应商在投标截止时间以前,必须自行踏勘现场,复核相关尺寸,否则由此造成一切损失和后果均由投标供应商自行承担。
四、付款方式： 国库转账支付。具体以签订合同付款方式为准。
五、报价文件的组成 
供应商提交的报价文件应包括以下内容： 
（1）投标人法人营业执照副本证复印件、税务登记复印件（加盖单位公章）；
（2）窗帘布、轨道样品；
（3）报价表，须密封报价；（附件3） 
六、报价文件的提交
[bookmark: _GoBack]（一）请于2019年12月11日17:30之前将报价单送至湖南铁道职业技术学院资产管理处305房间。在规定的报价截止时间以后提交的响应书，将被拒收。报价文件提交2份（一正一副）。
 七、成交人的确定 ：采购人成立评审小组，对投标人资质、提供的样品、售后服务、价格进行评比，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，按报价从低到高的顺序排序，第一名作为推荐成交供应商。如最低报价出现相同的，则选择服务、质量更优者。

湖南铁道职业技术学院采购管理室
2019年12月6日



































附件1：

	东院实训大楼尺寸统计表

	序号
	门牌号
	宽（米）
	面料高（米）
	数量个
	布料用量（米）
	轨道用量（米）
	备  注

	1
	109、110
	3.2
	2.8
	2
	9.6 
	6.4
	　

	2
	
	1.5
	2.8
	2
	4.5 
	3
	　

	3
	111、112
	2.4
	2.8
	4
	14.4 
	9.6
	　

	4
	
	2.1
	2.8
	2
	6.3 
	4.2
	　

	5
	209隔壁办公室（机辆学院教研室，无门牌号）
	3.8
	2.7
	1
	5.7 
	3.8
	　

	6
	
	2.4
	2.7
	1
	3.6 
	2.4
	　

	7
	
	4.7
	2.7
	2
	14.1 
	9.4
	　

	8
	
	2.1
	2.7
	1
	3.2 
	2.1
	　

	9
	
	3.6
	2.7
	2
	10.8 
	7.2
	　

	10
	212
	3.7
	2.8
	2
	11.1 
	7.4
	　

	11
	
	2.4
	2.8
	2
	7.2 
	4.8
	　

	12
	213
	3.7
	2.8
	2
	11.1 
	7.4
	　

	13
	
	2.4
	2.8
	2
	7.2 
	4.8
	　

	14
	214
	3.7
	2.8
	2
	11.1 
	7.4
	　

	15
	
	2.4
	2.8
	2
	7.2 
	4.8
	　

	16
	215
	3.7
	2.8
	2
	11.1 
	7.4
	　

	17
	
	2.4
	2.8
	2
	7.2 
	4.8
	　

	18
	312
	3.18
	3.66
	2
	15.0 
	6.36
	颠倒做

	19
	
	3.27
	3.66
	1
	7.5 
	3.27
	

	20
	316
	3.7
	2.8
	2
	11.1 
	7.4
	　

	21
	
	2.4
	2.8
	2
	7.2 
	4.8
	　

	22
	321
	2.4
	2.8
	1
	3.6 
	2.4
	　

	23
	
	1.5
	3.2
	1
	3.3 
	1.5
	颠倒做

	24
	
	3.35
	2.8
	1
	5.0 
	3.35
	　

	25
	313
	2.7
	2.8
	2
	8.1 
	5.4
	　

	26
	
	2.4
	2.8
	1
	3.6 
	2.4
	　

	27
	314
	2.7
	2.8
	2
	8.1 
	5.4
	　

	28
	
	2.4
	2.8
	1
	3.6 
	2.4
	　

	29
	315
	2.7
	2.8
	2
	8.1 
	5.4
	　

	30
	
	2.4
	2.8
	1
	3.6 
	2.4
	　

	31
	413
	2.7
	2.8
	2
	8.1 
	5.4
	　

	32
	
	2.4
	2.8
	1
	3.6 
	2.4
	　

	33
	414
	2.7
	2.8
	2
	8.1 
	5.4
	　

	34
	
	2.4
	2.8
	1
	3.6 
	2.4
	　

	35
	415
	2.7
	2.8
	2
	8.1 
	5.4
	　

	36
	
	2.4
	2.8
	1
	3.6 
	2.4
	　

	37
	506
	2.4
	2.8
	4
	14.4 
	9.6
	　

	38
	507
	2.7
	2.8
	2
	8.1 
	5.4
	　

	39
	
	2.4
	2.8
	1
	3.6 
	2.4
	　

	40
	508
	2.7
	2.8
	2
	8.1 
	5.4
	　

	41
	
	2.4
	2.8
	1
	3.6 
	2.4
	　

	42
	509
	2.7
	2.8
	2
	8.1 
	5.4
	　

	43
	
	2.4
	2.8
	1
	3.6 
	2.4
	　

	44
	502
	1.5
	2.8
	1
	2.3 
	1.5
	　

	45
	504
	2.2
	2.8
	2
	6.6 
	4.4
	　

	46
	405
	2.9
	2.8
	1
	4.4 
	2.9
	　

	47
	
	2.4
	2.4
	1
	3.6 
	2.4
	　

	48
	407
	2.2
	2.8
	2
	6.6 
	4.4
	　

	49
	　
	　
	　
	81
	341.2 
	221.38
	　



	东院J5办公室统计尺寸表

	序号
	门牌号
	宽（米）
	面料高（米）
	数量个
	布料用量（米）
	轨道用量（米）
	备  注

	1
	205
	3.36
	2.8
	1
	5.0 
	3.36
	　

	2
	
	3.55
	2.8
	1
	5.3 
	3.55
	　

	3
	
	2.4
	2.8
	1
	3.6 
	2.4
	　

	4
	203
	2.2
	2.8
	1
	3.3 
	2.2
	　

	5
	　
	　
	　
	4
	17.3 
	11.51
	　



	东院J5教室尺寸统计表

	序号
	门牌号
	宽（米）
	面料高（米）
	数量个
	布料用量（米）
	轨道用量（米）
	备  注

	1
	104
	3.3
	2.8
	2
	9.9 
	6.6
	均是太阳光照射强烈的教室，予以补齐靠外的窗帘

	2
	105
	3.3
	2.8
	2
	9.9 
	6.6
	

	3
	106
	3.3
	2.8
	2
	9.9 
	6.6
	

	4
	107
	3.3
	208
	2
	9.9 
	6.6
	

	5
	201
	3.28
	2.8
	3
	14.8 
	9.84
	

	6
	
	2.3
	2.8
	1
	3.5 
	2.3
	

	7
	203
	2.2
	2.8
	1
	3.3 
	2.2
	

	8
	205
	3.36
	2.8
	1
	5.0 
	3.36
	

	9
	
	3.55
	2.8
	1
	5.3 
	3.55
	

	10
	
	2.4
	2.8
	1
	3.6 
	2.4
	

	11
	206
	3.3
	2.8
	2
	9.9 
	6.6
	

	12
	207
	3.3
	2.8
	2
	9.9 
	6.6
	

	13
	301
	3.3
	2.8
	2
	9.9 
	6.6
	

	14
	302
	3.3
	2.8
	2
	9.9 
	6.6
	

	15
	303
	3.3
	2.8
	2
	9.9 
	6.6
	

	16
	304
	3.3
	2.8
	2
	9.9 
	6.6
	

	17
	305
	3.3
	2.8
	2
	9.9 
	6.6
	

	18
	306
	3.3
	2.8
	2
	9.9 
	6.6
	

	19
	307
	3.3
	2.8
	2
	9.9 
	6.6
	

	20
	　
	　
	　
	34
	164.2 
	109.45
	　



	南院第一、第二实训室尺寸统计表

	序号
	编号楼层
	宽
	面料高
	数量个
	布料用量
	轨道用量
	备  注

	　
	1实训楼
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	101
	2.2
	2.8
	1
	3.3 
	2.2
	灰色布

	2
	201
	3.4
	2.8
	2
	10.2 
	6.8
	　

	3
	
	2.3
	2.8
	1
	3.5 
	2.3
	　

	4
	205
	3.4
	2.8
	4
	20.4 
	13.6
	　

	5
	
	2.3
	2.8
	2
	6.9 
	4.6
	　

	6
	
	3.45
	2.8
	1
	5.2 
	3.45
	　

	7
	203
	3.45
	2.8
	4
	20.7 
	13.8
	　

	8
	
	2.3
	2.8
	2
	6.9 
	4.6
	　

	9
	3楼物管
	3.45
	2.8
	4
	20.7 
	13.8
	　

	10
	
	2.1
	2.8
	2
	6.3 
	4.2
	　

	11
	1-302
	1.6
	1.7
	2
	4.8 
	3.2
	　

	12
	1-303
	1.9
	2.8
	1
	2.9 
	1.9
	　

	13
	
	1.5
	1.6
	1
	2.3 
	1.5
	　

	14
	1-402
	3.2
	2.8
	2
	9.6 
	6.4
	　

	15
	1-403
	3.25
	2.8
	1
	4.9 
	3.25
	　

	16
	
	1.5
	1.6
	1
	2.3 
	1.5
	　

	　
	2实训楼
	　
	　
	　
	0.0 
	0
	　

	17
	104
	2.3
	2.8
	6
	20.7 
	13.8
	　

	18
	105
	2.3
	2.8
	1
	3.5 
	2.3
	　

	19
	
	1.7
	2.8
	1
	2.6 
	1.7
	　

	20
	405
	2.3
	2.8
	1
	3.5 
	2.3
	　

	21
	
	1.7
	2.8
	1
	2.6 
	1.7
	　

	合计
	41
	163.4 
	108.9
	　

	南院J1办公室统计尺寸表

	序号
	编号楼层
	宽
	面料高
	数量个
	布料用量
	轨道用量
	备  注

	1
	207
	2.4
	2.8
	2
	7.2 
	4.8
	　

	2
	306-1
	3.3
	2.8
	2
	9.9 
	6.6
	　

	3
	
	2.5
	2.8
	1
	3.8 
	2.5
	　

	4
	306-2
	2.5
	2.8
	3
	11.3 
	7.5
	　

	5
	307
	2.5
	2.8
	2
	7.5 
	5
	　

	6
	202
	3
	2.8
	3
	13.5 
	9
	　

	7
	308
	3
	2.8
	3
	13.5 
	9
	　

	合计
	16
	66.6 
	44.4
	　

	南院图书馆二楼阅览室换轨道尺寸统计表

	序号
	编号楼层
	宽
	面料高
	数量个
	布料用量
	轨道用量
	备  注

	1
	　
	1.9
	　
	1
	　
	1.9
	墙

	2
	　
	1.4
	　
	1
	　
	1.4
	顶

	3
	　
	6.6
	　
	1
	　
	6.6
	墙

	4
	　
	2.8
	　
	1
	　
	2.8
	墙

	5
	　
	1.9
	　
	1
	　
	1.9
	墙

	6
	　
	8.3
	　
	1
	　
	8.3
	顶

	7
	　
	1.7
	　
	1
	　
	1.7
	墙

	8
	　
	3.6
	　
	1
	　
	3.6
	墙

	9
	　
	1.6
	　
	1
	　
	1.6
	墙

	10
	　
	32.3
	相当于10个
	1
	　
	32.3
	顶

	11
	　
	1.7
	　
	1
	　
	1.7
	墙

	12
	　
	2.65
	　
	1
	　
	2.65
	墙

	13
	　
	2.3
	　
	1
	　
	2.3
	墙

	14
	　
	2.36
	　
	1
	　
	2.36
	顶

	合计
	14
	　
	71.11
	　









附件3：

报价一览表


	项目名称	项目名称
	

	项目总报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	服务期
	

	备  注
	



分项报价
（一）东院实训大楼
	序号
	分项名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	窗帘布
	
	
	
	
	

	2
	轨道
	
	
	
	
	

	3
	布带钩子
	
	
	
	
	

	4
	制作费
	
	
	
	
	

	5
	安装费
	
	
	
	
	

	6
	拆卸费
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


注：按安装地点依次分项报价


供应商（盖单位章）：
法定代表人（负责人）或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
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